**Zvučnik Mikado MD-BT77   
Uputstva za upotrebu**

**Punjenje**  
Prije prvog korištenja napunite uređaj. Spojite jedan kraj priloženog USB USB kabla na računalo ili neki drugi USB izvor napajanja, a drugi u USB konektor za punjenje na zvučniku. Crvena LED-ica će indicirati da se uređaji puni, a kad je uređaji potpuno napunjen LED-ica će se isključiti.  
\*U uređaji je ugrađena Litiumska baterija. Ne otvarajte uređaji I ne pokušavajte zamijeniti bateriju. Ne izlažite uređaji visokim temperaturama i ne bacajte ga u vatru

**Bluetooth**

Uključite zvučnike prebacivanjem tipke za paljenje u položaj ON (ugasiti ih možete prebacivanjem na OFF).  
Zvučnici će se uključiti i začut će se zvuk „Bluetooth device is ready to pair“.  
Pretražite Bluetooth uređaje na smartphoneu ili uređaju koji želite upariti sa zvučnikom.  
Odaberite MD BT77 na listi uređaja.  
Nakon uspješnog spajanja začut će se zvuk „Bluetooth device connected successfully“

Pritisnite tipku kratko za reprodukciju/pauzu ili dugo za otspajanje bluetootha. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće. Kratkim pritiskom na mode može se promijeniti mod rada.

**AUX**

Spojite jedan 3.5mm stereo jack konektor u AUX konektor na zvučniku, a drugi u audio izlaz.Pritisnite kratko mod tipku da prebacite zvučnik u aux mod rada. Začut će se zvuk „Line IN“. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ dugo za smanjivanje glasnoće ili tipku ▶▶ dugo za povećavanje glasnoće.

**FM radio**Utaknite AUX kabel u zvučnik (služi kao antena)  
Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u FM radio mod. Začut će se zvuk „FM tuner“Pritisnite dugo PLAY/PAUSE tipku za pretragu kanala. Kad pretraga završi Pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu stanicu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću stanicu ili dugo za povećavanje glasnoće.

**MicroSD kartica**Umetnite microSD karticu ( microSD nije priložena u pakiranju) u utor za microSD karticu. Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u music play mode. Začut će se zvuk „Music play mode“. Pritisnite PLAY/PAUSE tipku kratko za reprodukciju/pauzu. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće.  
**USB**Umetnite USB stick u USB port(Stick nije priložen u pakiranju). Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u music play mode. Začut će se zvuk „Music“. Pritisnite PLAY/PAUSE tipku kratko za reprodukciju/pauzu. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće.

**Zvučnik Mikado MD-BT77   
Uputstva za upotrebu**

**Punjenje**  
Prije prvog korištenja napunite uređaj. Spojite jedan kraj priloženog USB USB kabla na računalo ili neki drugi USB izvor napajanja, a drugi u USB konektor za punjenje na zvučniku. Crvena LED-ica će indicirati da se uređaji puni, a kad je uređaji potpuno napunjen LED-ica će se isključiti.  
\*U uređaji je ugrađena Litiumska baterija. Ne otvarajte uređaji I ne pokušavajte zamijeniti bateriju. Ne izlažite uređaji visokim temperaturama i ne bacajte ga u vatru

**Bluetooth**

Uključite zvučnike prebacivanjem tipke za paljenje u položaj ON (ugasiti ih možete prebacivanjem na OFF).  
Zvučnici će se uključiti i začut će se zvuk „Bluetooth device is ready to pair“.  
Pretražite Bluetooth uređaje na smartphoneu ili uređaju koji želite upariti sa zvučnikom.  
Odaberite MD BT77 na listi uređaja.  
Nakon uspješnog spajanja začut će se zvuk „Bluetooth device connected successfully“

Pritisnite tipku kratko za reprodukciju/pauzu ili dugo za otspajanje bluetootha. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće. Kratkim pritiskom na mode može se promijeniti mod rada.

**AUX**

Spojite jedan 3.5mm stereo jack konektor u AUX konektor na zvučniku, a drugi u audio izlaz.Pritisnite kratko mod tipku da prebacite zvučnik u aux mod rada. Začut će se zvuk „Line IN“. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ dugo za smanjivanje glasnoće ili tipku ▶▶ dugo za povećavanje glasnoće.

**FM radio**Utaknite AUX kabel u zvučnik (služi kao antena)  
Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u FM radio mod. Začut će se zvuk „FM tuner“Pritisnite dugo PLAY/PAUSE tipku za pretragu kanala. Kad pretraga završi Pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu stanicu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću stanicu ili dugo za povećavanje glasnoće.

**MicroSD kartica**Umetnite microSD karticu ( microSD nije priložena u pakiranju) u utor za microSD karticu. Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u music play mode. Začut će se zvuk „Music play mode“. Pritisnite PLAY/PAUSE tipku kratko za reprodukciju/pauzu. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće.  
**USB**Umetnite USB stick u USB port(Stick nije priložen u pakiranju). Pritisnite MODE tipku da prebacite uređaj u music play mode. Začut će se zvuk „Music“. Pritisnite PLAY/PAUSE tipku kratko za reprodukciju/pauzu. Za vrijeme reprodukcije pritisnite tipku ◀◀ kratko za za prethodnu pjesmu ili dugo za smanjivanje glasnoće te tipku ▶▶ kratko za slijedeću pjesmu ili dugo za povećavanje glasnoće.