**PRIJE montaže proizvoda, pažljivo pročitajte ove opće upute i pojedinačne grafičke upute koje uključuju tehničke podatke.**

**1. ISPRAVNA UPOTREBA**

Ovaj zidni nosač služi za montažu televizije na zid u privatnom prostoru i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe i u javnim zgradama.

**2.SIGURNOSNE UPUTE**

Obratite pažnju da se i djeca i osobe s invaliditetom pridržavaju ovih uputa.

**Upozorenje:**

Utvrđivanje opasnosti da potpora padne sa cijelim uređajem! Opasnost od udara padajućih dijelova!

Ispravno montirajte nosač na odgovarajuće zidove s odgovarajućim pričvrsnim materijalima. Ako sumnjate u postupak, obratite se stručnjaku.

Pridržavajte se maksimalne nosivosti koja uključuje i dodatne uređaje koji se žele montirati, pogledajte tehničke podatke uređaja.

Pridržavajte se točnog slijeda prema uputama. Koristite samo neoštećene originalne dijelove. Sastavljajte sa drugom osobom, ako se to traži u grafičkim uputama. Također se pridržavajte uputa TV uređaja.

Prije postavljanja TV uređaja provjerite nosivost zidnog nosača snažnim pritiskom objema rukama. Ne pričvršćujte TV uređaj, čak i ako se samo jedan vijak malo protrese dok snažno pritišćete potporu. Aktivirajte zaštitu od pada nakon što ste postavili tv uređaj. Pritegnite vijke nosača bez preopterećenja vijaka i redovito ih provjeravajte.

**Upozorenje: Strujni udar, eksplozija, požar**

Nemojte bušiti zid prije nego što provjerite postoje li u zidu instalacije struje, plina ili vode. Pridržavajte se sigurnosne udaljenosti dijelova namještaja prema TV uputama kako biste izbjegli nakupljanje topline. Položite sve kablove uređaja tako da se ne mogu zdrobiti ili oštetiti.

**Oprez: Opasnost od drobljenja, gnječenja prstiju**

Ne stavljajte ruke u pokrentne krakove

**3.KORIŠTENI SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE**

Radni korak koji će izvesti dvije osobe. Molim vas, obratite se stručnoj osobi. Uređaj za zaštitu od pada. Detektor za drvene grede, plin i dalekovode Upute za montažu na suhozid. Upute za montažu na kameni i betonski zid

**4. INSTALACIJA/MONTAŽA**

Nosivost ovog nosača zida ovisi o karakteristikama i nosivosti zida na kojI će se nosač sastaviti. Montaža je sigurna i moguća samo na zidovima u unutrašnjosti prostorija. Općenito su betonski i cigleni zidovi adekvatni i sigurni. Procjena i ispitivanje nosivosti zida, odabir odgovarajućeg materijala za pričvršćivanje i montaža zahtjeva stručnost.

**Upozorenje: U slučaju sumnje u karakteristike zida i / ili ispravnu montažu obratite se stručnjaku (graditelju) i povjerite mu montažu**

Kad je vaš pričvrsni materijal pričvršćen na zid, prije montaže provjerite stanje zida. Isporučeni materijal za pričvršćivanje dizajniran je samo za primjenu na glatkim, čvrstim zidovima od pune opeke, betona ili zidovima sa nosivim gredama. Za ostale vrste zidova klijent mora osigurati odgovarajući materijal za pričvršćivanje. Broj i položaj bušotina koje treba označiti naznačeni su u grafičkom dijelu,