**FM transmiter S-LINK SL-FM78, SD, USB**

**Upute za korištenje**

1: Funkcija punjenja USB
2: Podrška: USB (32GB)/ TF kartica (32GB) / AUX / Bluetooth;
3: Podrška glazbe u MP3 i WMA formatu;
4: Memorija automatskog isključivanja napajanja;
5: Ulazni napon: 12-24V Izlazni napon: 5V +/- 0.25
6: Bluetooth verzija 4.1, FM frekvencija: 87,5 - 108 MHz

**Reprodukcija glazbe s TF kartice:**(1). Kad umetnete TF karticu u uređaj, automatski prepoznaje glazbu u formatu MP3/WAV.
(2). Odabir glazbe: Pritisnite gumb **** ili **** za odabir svojih omiljenih pjesama. Tipku ****za pauziraj/reproduciraj.

**Spajanje na FM radio vašeg vozila**

- Kada umetnete uređaj u utor za upaljač u vašem automobilu, uređaj će se automatski pokrenuti
- Odaberite bilo koju frekvenciju pomoću tipke CH, zatim sa tipkama **** i **** namjestite frekvenciju i potvrdite odabir tipkom CH

- Uključite FM radio u automobilu i odaberite istu frekvenciju kao i na uređaju. Ovaj uređaj podržava frekvenciju 87,5-108,0MHz
- Prilagodite glasnoću dužim pritiskom na **** ili **** tipku.

**Prebacivanje izvora glazbe:**
(1). Može reproducirati glazbu s TF kartice ili FM funkcije. Izvor možete prebaciti dugim pritiskom tipke CH.

**Daljinski upravljač**

Pomoću daljinskog upravljača možete koristiti dodatne funkcije uređaja.

Pritisnite tipku EQ kako bi izabrali između jednog od 5 načina rada ekvilajzera.

Sa tipkama Folder + i Folder – možete se prebacivati između datoteka glazbe na spojenom USB-u/TF kartici