**BRZI PUNJAČ 62672**

HR

**Tehnički podaci**

Ulaz (PRI): 100-240V~, 50/60Hz, 0.4A   
Izlaz: 5.0V=, 2.1A, max 10.5W  
Prosječna aktivna učinkovitost: 80.2%  
Učinkovitost pod slabim opterečenjem:77.3%  
Potrošnja struje bez opterećenja: 0.05W

Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte upute za sigurnost i uporabu. Čuvajte ovaj priručnik i proslijedite ga bilo kojem sljedećem korisniku.

**Pravilna uporaba**

Adapter pruža struju, djelomično za male uređaje zabavne elektronike, telekomunikacijske ili računalne tehnologije. Proizvod je namijenjen isključivo za privatnu uporabu u skladu s ovim uputama i ne smije se koristiti u komercijalne svrhe.

**Sigurnosne Upute**

**Opasnost od požara  
Pregrijavanje kroz kvar.**

* Ne koristite uređaj ako se čini oštećen ili ne ispravan.
* Koristite uređaj samo sa 100-240V. Pod uvjetom da napon i maksimalna struja moraju odgovarati onome što je naznačeno na pločici uređaja koji punite.
* Koristite samo terminalne uređaje na adapteru za napajanje koji zahtijevaju maksimalnu struju od 2.1A

**Npr. Kratki spoj kroz prodornu vlagu**

* Koristite samo u suhim zatvorenim prostorijama

**Montaža / rad / rastavljanje**

1. Priključite adapter za napajanje u prikladnu zidnu utičnicu.
2. Povežite USB Type-A utikač kabela za punjenje u USB Type-A priključnicu adaptera.
3. Povežite Micro USB utikač sa Micro USB priključkom uređaja i punjenje počinje.
4. Izvedite rastavljanje obrnutim redoslijedom.

Punjenje će se automatski pokrenuti nakon dovršene montaže i zaustavit će se čim se uređaj potpuno napuni ili čim se prekine napajanje adaptera za punjenje.

**Odlaganje uređaja**

Ovaj uređaj se ne odlaže s kućnim otpadom. Predajte ga u sabirno mjesto za električki otpad u vašoj zajednici ili okrugu.

**Zbrinjavanje pakiranja**

Ambalaža se ne smije odlagati u kućno smeće. Molimo postupajte u skladu s odgovarajućim lokalnim procedurama za odlaganje.